

**EASI WAX CARNAUBA POLISH:**

Typická specifikace:

Složení: Emulgovaná směs karnaubského palmového vosku, netěkavých silikonů, leštících přísad, rozpouštědel na vodní bázi s parfémem a barvivem.

Vzhled : Zlatožlutý krém pH : 8,50

Chraňte před zmrznutím. Skladujte při pokojové teplotě v neotevřených obalech.

Aplikace strojem:

Naneste vosk na povrch laku a pomocí lešticího kotouče jej rozetřete do tenké rovnoměrné vrstvy. Pomocí stroje vyleštěte povrch laku a snižte tlak, jakmile se film začne leštit. Pokračujte v leštění povrchu bez tlaku a po vyčištění nakonec odstraňte zbytky lešticí utěrkou z mikrovlákna.

Ruční aplikace:

Použijte hadřík ze 100% jemné bavlny, abyste zabránili poškrábání citlivých povrchů laku. Před použitím nádobu protřepejte. Naneste na povrch laku, nechte leštidlo minutu zaschnout a poté vyleštěte do vysokého lesku pomocí lešticí utěrky z mikrovlákna, která neškrábe.