**INNOVACAR - SC0 HYDRO SEALANT**

Hydrofobní nanotechnologický tmel.

SC0 je povrchový tmel na vodní bázi, který vytváří chemickou a molekulární bariéru díky siloxanům a fluoropolymerům. Jeho jedinečné složení utváří neuvěřitelný lesklý efekt odolný proti dešti s hedvábným pocitem na dotek. SC0 neobsahuje žádné ropné destiláty a lze jej tedy aplikovat snadno a při extrémních teplotách. Může být použit přímo na lakované povrchy nebo povrchy ošetřené ochrannými prostředky, aby se zabránilo tvorbě skvrn z tvrdé vody, které se objeví po prvních dvou týdnech, během kterých jsou nátěry aplikovány. Ochrana vydrží až 5 měsíců při samostatné aplikaci a v případě auta správně vyčištěného pomocí SP1, S2. Až 9 měsíců pak při kombinaci po 20 minutách s W1 a čištění H2O minimálně každé 3 mytí.

Návod k použití:

Nastříkejte SC0 2-3x na hadřík z mikrovlákna s krátkým vláknem a přímo na čistý a suchý povrch (40x40 cm najednou). Opatrně naneste (technikou criss cross) a znovu setřete další utěrkou z mikrovlákna (se středně nebo dlouhými vlákny) krouživými pohyby, přičemž hadřík často otáčejte, abyste odstranili přebytek. Produkt je plně aktivován po 7 hodinách od aplikace a je schopen odolávat kyselinám i zásadám.

Upozornění: neaplikujte na horké povrchy nebo na přímém slunci.

Příčina: Nejlepšího výkonu dosáhnete s kompletně dekontaminovaným a čistým povrchem.

Spotřeba: 30 ml/osobní automobil

Nebezpečí: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.