**INNOVACAR - SC4 TEX COAT**

Hydrofobní ochranný povlak na látky, dřevo a kůži

SC4 je povrchová vrstva na alkoholové bázi pro látky a kůži, střechy kabrioletů, která vytváří chemickou a molekulární bariéru díky fluoropolymerům. Jeho unikátní složení vytváří neuvěřitelný antistatický a hydrofobní efekt, aniž by byl mastný, a zaručuje efekt „snadné čištění“ pro následné čištění. SC4 je bez ropných destilátů, a proto může být aplikován jednoduše i při extrémních teplotách, bez bělení a uvolňování olejových látek. Jeho unikátní vlastností je, že odolává a chrání proti UV záření, čímž zajišťuje zachování barvy kůže a látek po dobu 3-6 měsíců v závislosti na ošetřovaném povrchu a jeho údržbě.

Návod k použití: nastříkejte SC4 2-3x (100-150 ml/m2) přímo a rovnoměrně na čistý a suchý povrch a počkejte, dokud zcela nezaschne. K ošetření kůže aplikujte přípravek pomocí hadříku z mikrovlákna. Neaplikujte na horké povrchy nebo na přímém slunečním světle. Pro zesílení účinku můžete po 20 minutách nanést další vrstvu. Produkt je plně aktivován po 7 hodinách.

Upozornění: Nejlepších výkonů lze dosáhnout na čistém a suchém povrchu.

Spotřeba: 100-150 ml/m2.

Nebezpečí:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P370 V případě požáru: P378 K uhašení použijte pěnové hasicí přístroje. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P235 Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obal produktu zlikvidujte v souladu s předpisy.