Obsah obrázku text, měřidlo

Popis byl vytvořen automaticky

**SQUEAKY:**

Instrukce:

Aplikujte střídmě, otřete plochu, abyste odstranili nečistoty; vyleštěte za sucha čistým hadříkem. (pro dosažení nejlepších výsledků na velkém tabulovém skle pracujte po částech) Nepoužívejte na přímém slunečním světle.

Kde použít:

Na vozidla: Auta, autobusy, karavany, taxíky, vlaky atd.

V zasklívacím průmyslu: Pro montáž zasklívacích jednotek a výměnu oken.

Ve volném čase: výstavní prostory, výkladní skříně obchodů, restaurace, hotely, restaurace atd.

Na povrchy: Skleněná okna, čelní skla, zrcadla, kryty, obaly, laminátové regály, keramické obklady