**INNOVACAR - D2 CHECK**

Odstraňovač zbytků leštících past a mastnoty.

D2 je odmašťovač na zbytky leštěnky, sealantu a past, odhalí skutečn stav laku. Díky svému jedinečnému složení umožní čištěn laků od všech zbytků, které zůstanou v rýhách a maskují je, lepší přilnavost molekul povlaku a zajistí odolnější ochranu. D2 se vypařuje pomaleji než klasická IPA, díky čemuž je příprava vozidla na všechny detailerské práce mnohem jednodušší a efektivnější. Produkt také umožňuje korigovat nedokonalosti vytvořené během první hodiny aplikace tmelu nebo nátěru a přepracovat je.  
Návod k použití:

Nastříkejte D2 2-3x na hadřík z mikrovlákna a použijte na povrch. Produkt lze ředit od 1:3 do 1:5 (1 díl přípravku a 3 nebo 5 dílů vody) jako kontrolu po leštění. Vyhněte se aplikaci přímo na povrch.

Spotřeba: 150 ml/osobní automobil

Nebezpečí:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P370 V případě požáru: P378 K uhašení použijte pěnový hasicí přístroj. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P235 Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obal a zlikvidujte jej v souladu s předpisy.