**INNOVACAR - H2O COAT**

Okamžitý hydrofobní booster.

H2O zajišťuje ihned po čištění vozu, když je vůz ještě mokrý, také pomocí pěnové trysky pro dokončení „bezdotykového“ ošetření vozidla bez použití hadříků nebo podložek, čímž se zabrání tvorbě swirlů a usnadní se vysoušení. H2O vytváří chemickou bariéru na laku, plastech, kovových povrchových úpravách, ráfcích a skle, což umožňuje prodloužit účinek ochranných vrstev a vosků a dodává povrchu lesk a hedvábnost. Jeho speciální částice rychle přilnou k povrchu, chrání jej před chemickými látkami, ptačím trusem a činí jej vodoodpudivým a snadněji se čistí.

Návod k použití 100 ml: Před použitím protřepejte. Po umytí a dekontaminaci, dokud je vůz ještě vlhký, nastříkejte zespodu nahoru ze vzdálenosti 60 cm, aby se odstranil široký sprej. Pro předem ošetřené vozy můžete předředit 1:1 (1 díl přípravku a 1 díl vody).

Návod k použití 1000 ml: Před použitím protřepat. Po umytí a dekontaminaci, dokud je vůz ještě vlhký, nastříkejte zespodu nahoru do vzdálenosti 60 cm, abyste získali široký záběr. V létě předředit 1:1, nebo 1:3 u předem ošetřených vozů (1 díl přípravku a 1 díl vody). Opláchněte vůz a poté osušte vzduchem nebo hadříkem z mikrovlákna. Nenechte produkt na povrchu zaschnout a případně ošetřete jeden díl po druhém, pokud je použitý H2O neředěný. Po H2O můžete použít W1 a C1.

Upozornění: Nenechte přípravek na povrchu zaschnout a případně ošetřete jeden díl po druhém, pokud je použitý H2O neředěný.

Kombinace použití: Opláchněte vůz a poté osušte vzduchem nebo hadříkem z mikrovlákna. Po H2O můžete použít W1.

Spotřeba: 80 ml/osobní automobil

Nebezpečí:H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.