****

**A 1 – All in one**

Technologicky inovativní brusná pasta, která odstraňuje vady laku a dává vysoký lesk. Má střední abrazi. Je vhodná pro odstranění škrábanců s průměrnou hloubkou, stop kyselých dešťů, zbytků hmyzu, škrábanců od polétavého písku. Její pokročilá technologie nabízí vynikající výkon, nízkou úroveň prašnosti, obnovuje původní lesk laku. Nezanechává pruhy ani hologramy.

Způsob použití:

Naneste trochu pasty na středně tvrdou podložku rotační (nebo rotačně-orbitální) leštičky, povrch opracovávejte při rychlosti od 800 ot/min do 2000 ot/min. Pro dosažení perfektního vzhledu a lesku, odstranění škrábanců, pokračujte v aplikaci. Zbytky produktu odstraňte pomocí mikrovláknové utěrky.

Varování:

Při manipulaci s produktem postupujte podle pokynů v bezpečnostním listu.

Technické vlastnosti:

Vzhled a barva: Bílá kapalina

Zápach: charakteristický

pH: 9

Bod vzplanutí:> 65 ° C

Bod varu: 100 ° C

Relativní hustota: 1,25 g / cm3

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

Skladování: v neotevřeném balení a při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční světlo.

Balení:

500 gr