****

**F 1 – Force one**

Regenerační brusná pasta poslední generace. Její složení, s vysoce účinnými mikro abrazivy, umožňuje rychlé a snadné odstranění hlubokých rýh, stop kyselých dešťů a oxidace, přičemž lak zůstává obnovený, lesklý a čistý.

Způsob použití:

Naneste malé množství pasty na tvrdou podložku rotačního (nebo rotačně-orbitálního) leštiče, povrch opracovávejte při rychlosti od 800 ot/min do 2000 ot/min. Odstraňte zbytky produktu mikrovláknovou utěrkou. Pro dokončení a odstranění hologramů doporučujeme pokračovat ošetření laku s produktem P1 Polish up.

Varování:

Při manipulaci s produktem postupujte podle pokynů v bezpečnostním listu.

Technické vlastnosti:

Vzhled a barva: Bílá kapalina

Zápach: charakteristický

pH: 9

Bod vzplanutí:> 65 ° C

Bod varu: 100 ° C

Relativní hustota: 1,25 g / cm3

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

Skladování: v neotevřeném balení a při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční světlo.

Balení:

500 gr