**INNOVACAR – SC3 GLASS SEALANT**

Ochranný vodoodpudivý sealant na skla automobilů.

SC3 je inovativní těsnící systém, který vytváří vodu a olej odpuzující nátěr na okna a čelní skla, navíc snižuje usazování nečistot a tvorbu vodního kamene, zlepšuje viditelnost na vozovku. SC3 se snadno aplikuje, jeho hydrofobní vrstva je odolná vůči opakovanému mytí a kapalinám do ostřikovačů na bázi alkoholu.

Návod k použití:

Sklo dekontaminujte od vodního kamene pomocí DS a clay, v případě velmi silného znečištění použijte leštidlo na sklo. Jestliže byl předtím na sklo použitý mycí vosk, důkladně očistěte pomocí D2. Naneste SC3 rovnoměrně na celý suchý povrch a rozetřete pomocí mikrovláknové utěrky, nejprve vertikálními a poté horizontálními pohyby. Počkejte 1 minutu a otřete suchým hadříkem z mikrovlákna, dokud nezůstanou žádné šmouhy. Pro zesílení účinku můžete po 20 minutách znovu nanést další vrstvu. Produkt je plně aktivován po 7 hodinách.

Spotřeba: 30 ml/osobní automobil

Nebezpečí:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P370 V případě požáru: P378 K uhašení použijte pěnový hasicí přístroj. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P235 Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obal produktu zlikvidujte v souladu s předpisy. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.